Esecuzione: Prefabbricati – Scarico e stoccaggio dei materiali	
Cantiere: 	
Attività e
mezzi in uso	Possibili rischi connessi	Misure di sicurezza
a carico dell’impresa	Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori	
Autocarro.

Trasporto 
in luogo 
dei materiali.
	Investimento.	Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica.
Segnalare la zona interessata al-l’operazione.	Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	
	Ribaltamento del mezzo.	I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive.
	Rispettare i percorsi indicati.	
Apparecchio di sollevamento per lo scarico dall’autocarro.	Caduta di materiale dall’alto.	Lo scarico deve essere effettuato da personale competente.
Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche).
	Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio.
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
Scarico dei 
materiali dall’autocarro. 	Elettrico.	Dovendo operare in presenza di linee elettriche aeree, l’addetto alle manovre deve essere istruito per mantenere sempre il braccio a distanza di sicurezza.
	Prestare molta attenzione alla presenza di eventuali linee elettriche aeree e, se esistenti, rispettare scrupolosamente le istruzioni ricevute.	
	Rottura della fune
di sollevamento o sganciamento accidentale del carico.	Impartire istruzioni particolari sulla sequenza delle operazioni.
Vietare la presenza di persone ai lati del carico movimentato.
Verificare il sistema d’attacco degli ele-menti.
Verificare le condizioni dei ganci e dei dispositivi contro lo sganciamento accidentale.
Verificare frequentemente le condizioni della fune di sollevamento e di quelle di imbracatura.
	Tenersi distanti dall’elemento durante la sua movimentazione.

Imbracare gli elementi come da disposizioni ricevute.
	
Basi orizzontali di deposito.	Instabilità del materiale.	Scegliere zone di deposito possibilmente appartate e disporre sistemi di blocco dei materiali posati.
Impartire disposizioni per i bloccaggi.
	Provvedere al bloccaggio dei materiali come da istruzioni ricevute.