Esecuzione: Prefabbricati – Formazione delle bussole (getto di fondo, casseratura, posa ferro, getto e disarmo delle pareti)	
Cantiere: 	
Attività e
mezzi in uso	Possibili rischi
connessi	Misure di sicurezza
a carico dell’impresa	Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori	
Attrezzi manuali:
martello, pala, badile, carriola.
Adattamenti 
dello scavo 
e chiodature.	Contatto con le attrezzature.	Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.	Usare i dispositivi di protezione individuale.
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.
	
Sega circolare.

Taglio del 
legname d’armatura.	Contatti con gli organi in 
movimento.	Autorizzare solo personale competente.
Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni agli organi in movimento e di dispositivo che non permetta il riavviamento automatico della macchina (es. bobina di sgancio).	Non indossare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni.
Seguire le istruzioni sul corretto uso della macchina.
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e libera dai materiali di risulta.
	
	Proiezioni di schegge.	Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (occhiali o schermi).
	Usare i dispositivi di protezione individuale. 	

	Elettrico.	L’alimentazione deve essere fornita tramite regolamentare quadro elettrico collegato elettricamente a terra.
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per posa  mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.

	Collegare la macchina all’impianto elettrico di cantiere, in assenza di tensione.  
Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni per urti o usura  meccanica ed in modo che non costituiscano intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati nei cavi elettrici.	

	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con le relative informazioni sull’uso.
Effettuare periodiche manutenzioni.
	Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 	
Motosega a scoppio.	Contatto con gli organi in 
movimento.	Autorizzare solo personale competente.

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
	Non rimuovere i dispositivi di protezione (schermi).
Usare i dispositivi di protezione individuale.	
	Proiezioni di schegge.	Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.	Usare i dispositivi di protezione individuale.
Controllare periodicamente lo stato di efficienza della catena (tensione ed integrità della maglia).

	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con le relative informazioni sull’uso.
Effettuare periodiche manutenzioni.

	Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 	
Autobetoniera.

Manovre e getti.	Investimento.	Organizzare percorsi adeguati e segnalati in modo tale che i mezzi non si avvicinino pericolosamente allo scavo ed agli addetti.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.
	Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	
	Contatto con parti della 
macchina.	Assicurarsi che il canale di scolo del cls sia assemblato secondo le istruzioni.	Il movimento del canale di scarico deve essere fatto tenendo presente la possibile presenza di altre persone.
	
Attività esterne allo scavo.

	Caduta di 
persone 
nello scavo.	Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni perimetralmente ai cigli dello scavo.
Predisporre scale a pioli per la salita e la discesa.
	Per scendere e risalire dal fondo dello scavo utilizzare i camminamenti appositamente predisposti o scale regolamentari.	
Attività 
nello scavo.	Franamento 
della parete 
dello scavo.	Oltre m 1,50 di profondità allestire armature delle pareti se non offrono sufficienti garanzie di stabilità.
Per profondità inferiori a m 1,50 valutare in ogni modo l’eventuale necessità di armare le pareti dello scavo, non solo riguardo alla natura del terreno, ma anche alla posizione lavorativa di coloro che devono operare sul fondo. 
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
	Non uscire dalle zone protette.

Usare i dispositivi di protezione individuale.	
	Caduta di materiali nello scavo.	Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimità dei cigli dello scavo.
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
	Non accumulare terreno o materiali in prossimità dei cigli dello scavo.

Usare idonei dispositivi di protezione individuale.	
Spostamento dei materiali.	Movimentazione dei carichi.	Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione dei carichi siano rispettate. 

	La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	
Avvertenze	Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.

Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli non devono aderire al terreno.

Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.

I tipi d’armatura ed il metodo di posa devono essere progettati, in relazione alla profondità dello scavo, per non esporre i lavoratori al rischio di seppellimento.