Esecuzione: Prefabbricati – Posa di plinti prefabbricati	
Cantiere:	
Attività e
mezzi in uso	Possibili rischi connessi	Misure di sicurezza
a carico dell’impresa	Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori	
Mezzo di 
movimentazione degli elementi.

Posizionamento dei plinti.	Contatto con il mezzo e con 
il carico.	Vietare lo stazionamento di persone nel raggio d’azione del mezzo.
Predisporre sistemi che consentano la guida del carico a distanza di sicurezza (funi o aste) impartendo disposizioni agli addetti.
Esporre le norme per l’imbracatura dei carichi.	Non sostare nel raggio di movimentazione. 

Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
	Polveri.	Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  dispositivi di protezione individuale (maschera).	Usare i dispositivi di protezione individuale. 	
Attrezzi manuali: pala, badile, 
carriola.	Contatto con le attrezzature.	Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.	Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 	
Attività esterne allo scavo.	Caduta di persone nello scavo.	Allestire parapetti o sbarramenti perimetralmente ai cigli e sul bordo dello scavo. Predisporre scale a pioli per la salita e la discesa.	Per scendere e risalire dal fondo dello scavo utilizzare i camminamenti predisposti o scale regolamentari.	
Attività interne allo scavo.	Franamento 
della parete 
dello scavo.	Oltre m 1,50 di profondità allestire armature delle pareti se non offrono sufficienti garanzie di stabilità.
Per profondità inferiori a m 1,50 valutare in ogni modo l’eventuale necessità di armare le pareti dello scavo, non solo riguardo alla natura del terreno, ma anche alla posizione lavorativa di coloro che devono operare sul fondo. 
	Non uscire dalle zone protette.

Usare idonei dispositivi di protezione individuale.	
	Caduta di materiali nello scavo.	Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimità dei cigli dello scavo.
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.	Non accumulare terreno o materiali in prossimità dei cigli dello scavo.

Usare i dispositivi di protezione individuale.	
Sigillature.	Contatto con 
i leganti 
cementizi.	Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  dispositivi di protezione individuale (guanti) con riferimento alle schede di sicurezza.
	Usare i dispositivi di protezione individuale.
	
Sistemazioni.	Movimentazione manuale dei 
carichi.
	Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione dei carichi siano rispettate. 
	La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	
Avvertenze	Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.
Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli non devono aderire al terreno.
Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.
I tipi d’armatura ed il metodo di posa devono essere progettati, in relazione alla profondità dello scavo, per non esporre i lavoratori al rischio di seppellimento.