Esecuzione: Prefabbricati – Posa di strutture verticali 	
Cantiere: 	
Attività e
mezzi in uso	Possibili rischi connessi	Misure di sicurezza
a carico dell’impresa	Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori	
Gru.

Sollevamento dei manufatti.	Caduta di materiale dall’alto.	Il sollevamento deve essere eseguito da personale competente.
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi che devono avere impressa la portata massima.
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
	Le operazioni di sollevamento avvengano sempre tenendo presente le condizioni atmosferiche (vento).
Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire l’accidentale sganciamento del carico.
	
	Ribaltamento.	Verificare l’efficienza dei dispositivi limitatori di carico.	Le manovre devono essere eseguite cercando di ridurre al minimo l’oscillazione del carico. Lavorare sempre con carichi di valore inferiore alla portata massima riportata sul braccio della gru.
	
Autogru.

Sollevamento dei manufatti.	Investimento.	Autorizzare l’uso del mezzo a personale competente.
Organizzare adeguati percorsi pedonali e di circolazione con relativa segnaletica. Interdire la zona di operazione.	Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
	
	Ribaltamento.	Verificare che, prima del sollevamento del carico, il mezzo abbia completamente esteso gli stabilizzatori.	Le manovre devono essere eseguite cercando di ridurre al minimo l’oscillazione del carico. Lavorare sempre con carichi di valore inferiore alla portata massima riportata dell’ap-parecchio.	
	Schiacciamento.

Urti e colpi.	Il sollevamento deve essere eseguito da personale competente.
Impartire precise istruzioni per chi sorregge e guida gli elementi da movimentare, verificando l’applicazione durante le operazioni.

Interdire la zona d’operazione.
Verificare l’idoneità dei ganci che devono avere impressa la portata massima.
Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche).
	Le operazioni di sollevamento devono avvenire sempre tenendo presente le condizioni atmosferiche (vento).
Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare. Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire l’accidentale sganciamento del carico.

Usare i dispositivi di protezione individuale.	
Attrezzi d’uso comune: 
martello,
tenaglie.

Adattamenti.	Contatti con le attrezzature.	Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

	Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
Usare i dispositivi di protezione individuale.

	
Scale a mano.

Lavori in 
posizione 
sopraelevata, sganciamento degli elementi sollevati.	Caduta di 
persone dall’alto.	Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri d’altezza. Verificare l’efficienza del dispositivo che impedisce l’apertura della scala oltre il limite di sicurezza.	Posizionare le scale in modo sicuro su base stabile e piana.
Le scale doppie devono sempre essere usate completamente aperte.
Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato 
idonei vincoli.
	
Posizionamento degli elementi.
	Movimentazione manuale dei 
carichi.	Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione dei carichi siano rispettate. 	La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone, al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

	
	Schiacciamento.	Nelle fasi transitorie di posizionamento dei prefabbricati, impiegare i contrasti in modo tale che sia assicurata la stabilità al ribaltamento.
Interdire le zone d’operazione. 

	I contrasti devono essere correttamente posti e controllati con frequenza.	
	Caduta di persone dall’alto.	Fornire le cinture di sicurezza e indicare i punti di attacco per le funi di trattenuta.

	Indossare le cinture di sicurezza e attenersi alle disposizioni ricevute.	
Avvertenze	Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni agli addetti ai mezzi di sollevamento.