Esecuzione: Prefabbricati – Posa di strutture orizzontali	
Cantiere: 	
Attività e
mezzi in uso	Possibili rischi connessi	Misure di sicurezza
a carico dell’impresa	Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori	
Gru.

Sollevamento dei manufatti.	Caduta di materiale dall’alto.	Il sollevamento deve essere eseguito da personale competente.
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi che devono avere impressa la portata massima.	Le operazioni di sollevamento devono sempre avvenire tenendo presente le condizioni atmosferiche (vento).
Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare considerando, in particolare, la variazione degli sforzi secondo l’angolo d’inclinazione dei bracci (funi).
Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire l’accidentale sganciamento del carico.	

	Ribaltamento.	Verificare l’efficienza dei dispositivi li-mitatori di carico.	Le manovre devono sempre essere eseguite cercando di ridurre al minimo l’oscillazione del carico.
Lavorare sempre con carichi di valore inferiore alla portata massima dell’apparecchio di sollevamento.	
Autogru.

Manovre e
sollevamento dei manufatti.	Investimento.	Autorizzare l’uso del mezzo solo a personale competente.
Organizzare adeguati percorsi.
Interdire la zona d’operazione.	Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	

	Ribaltamento.	Verificare che, prima del sollevamento del carico, il mezzo abbia completamente esteso gli stabilizzatori.	Le manovre devono sempre essere eseguite cercando di ridurre al minimo l’oscillazione del carico.
Lavorare sempre con carichi di valore inferiore alla portata massima dell’apparecchio di sollevamento.	
Sollevamento e posizionamento dei manufatti. 

	Schiacciamento.
Urti e colpi.
	Il sollevamento deve essere effettuato da personale competente.
Impartire precise istruzioni per chi sorregge e guida gli elementi da movimentare, verificando l’applicazione durante le operazioni.
Nelle operazioni di sollevamento e posizionamento impartire chiare e dettagliate spiegazioni sui sistemi di sgancio dell’elemento sollevato (ad esempio utilizzare le apposite aste, usare le scale a mano dotate di ganci e indossare la cintura di sicurezza).
Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  dispositivi di protezione individuale (casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, cinture di sicurezza) ed informazioni sul loro utilizzo.
Indicare i punti d’attacco delle funi di trattenuta delle cinture di sicurezza.
Interdire la zona d’operazione.
Verificare l’idoneità dei ganci che devono avere impressa la portata massima.
Nelle fasi transitorie di posizionamento delle strutture, impiegare i contrasti in modo tale che sia assicurata la stabilità.
Interdire le zone d’operazione.	Le operazioni di sollevamento devono avvenire sempre tenendo presente le condizioni atmosferiche (vento).
Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare.
Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire l’accidentale sganciamento del carico.
Nella guida dell’elemento in sospensione usare sistemi che consentano di operare a distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.).
Per staccare l’elemento dai ganci di sollevamento procedere attenendosi scrupolosamente alle disposizioni ricevute.
Non staccare l’elemento dai ganci di sollevamento sino a che non ne sia garantita la stabilità.
I contrasti devono essere correttamente posti e controllati periodicamente.
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.
Vincolare saldamente le funi di trattenuta delle cinture di sicurezza solo nei punti che sono stati indicati.	

Sollevamento e posizionamento dei manufatti. 
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso.
	All’occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.	
Attrezzi d’uso comune: 
martello, tenaglie, chiavi.

Adattamenti.	Contatti con le attrezzature.	Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
	Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
Usare i dispositivi di protezione individuale.

Scale a mano.

Lavori in 
posizione 
sopraelevata.

	Caduta di 
persone dall’alto.	Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli.
Fornire le cinture di sicurezza e indicare i punti di attacco per le funi di trattenuta.

	Posizionare le scale in modo sicuro su base stabile e piana.

Indossare le cinture di sicurezza e attenersi alle disposizioni ricevute.	
Guida dei carichi e spostamenti.	Movimentazione manuale dei 
carichi.
	Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione dei carichi siano rispettate. 

	La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	
Avvertenze	Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni agli addetti ai mezzi di sollevamento e a coloro che devono movimentare materiali lunghi, per mantenere il braccio dell’apparecchio di sollevamento o gli elementi movimentati a distanza di sicurezza.