Esecuzione: Prefabbricati – Posa di lastre di pavimentazione e simili	
Cantiere:	
Attività e
mezzi in uso	Possibili rischi connessi	Misure di sicurezza
a carico dell’impresa	Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori	
Autocarro.

Rifornimento delle lastre e di altro materiale.	Investimento.	Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.
Vietare la presenza di persone non direttamente addette nelle zone di lavoro. 
Segnalare la zona interessata      all’operazione.
	Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
Non entrare o sostare nella zona di manovra del mezzo.	
Autogru.

Sollevamento e spostamento delle lastre.	Contatto con 
il mezzo.	Vietare la presenza di persone nella zona d’azione del mezzo.

	Tenersi a distanza di sicurezza.
	
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale  (otoprotettori) con relative informazioni all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

	All’occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.	

	Caduta 
del carico.	Impartire adeguate istruzioni sui sistemi d’imbracatura e verificarne l’idoneità.	Attenersi alle istruzioni ricevute  segnalando eventuali situazioni di instabilità dei carichi.

	Rottura della fune di sollevamento.

Sganciamento accidentale 
del carico.	Impartire istruzioni particolari sulla sequenza delle operazioni.
Vietare la presenza di persone ai lati del carico movimentato.
Verificare il sistema d’attacco degli elementi.
Verificare le condizioni dei ganci e dei dispositivi contro lo sganciamento accidentale.
Verificare frequentemente le condizioni della fune di sollevamento e di quelle di imbracatura.
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
	Tenersi distanti dall’elemento durante la sua movimentazione.

Imbracare gli elementi come da disposizioni ricevute.

	Schiacciamento.	Impartire istruzioni particolari sulla sequenza delle operazioni da doversi eseguire.
	Mantenersi a distanza di sicurezza dalla zona di scorrimento e d’imbocco dell’elemento.	
Guida 
e sistemazione degli elementi.	Caduta di 
persone 
nel vuoto.	Allestire parapetti o sbarramenti sulle aperture prospicienti il vuoto o fornire le cinture di sicurezza indicando i punti ove agganciare le funi di trattenuta.

	Non rimuovere le protezioni senza precise disposizioni.
Indossare, se necessario, le cinture di sicurezza agganciando le funi di trattenuta nei punti indicati dal responsabile.

Attrezzi d’uso comune.
Adattamenti e sigillature.

	Contatti con le attrezzature.	Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
	Usare i dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza).	
Sigillature.

	Contatto con 
i leganti 
cementizi.	Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali o schermi).
	Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
Trasporti e
spostamenti.	Movimentazione manuale dei 
carichi.	Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione dei carichi siano rispettate. 
	Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.