Esecuzione: Prefabbricati – Allestimento di strutture per appoggio provvisorio degli elementi assemblati in fase di montaggio	
Cantiere: 	
Attività e
mezzi in uso	Possibili rischi connessi	Misure di sicurezza
a carico dell’impresa	Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori	
Apparecchio di sollevamento.

Sollevamento degli elementi di ponteggio.	Caduta di 
materiali dall’alto.	Impartire precise disposizioni per l’imbracatura ed il sollevamento dei materiali.
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
	Eseguire corrette imbracature secondo le disposizioni ricevute.

Usare i dispositivi di protezione individuale.
	
Attrezzi manuali.

Assemblaggi.
	Contatti con le attrezzature.	Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
	Usare i dispositivi di protezione individuale.
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.
Le chiavi devono sempre essere vincolate all’operatore.
	
Posizionamento e fissaggio dei diversi elementi.	Caduta di 
persone dall’alto.	Sorvegliare l’operazione di montaggio e smontaggio del ponteggio.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (cinture di sicurezza) con relative informazioni all’uso.
	Seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute.
Usare i dispositivi di protezione individuale.	
	Caduta di
materiali dall’alto.	Durante la fase di montaggio e smontaggio del ponteggio delimitare l’area  interessata.
Vietare la presenza di personale non addetto all’allestimento e allo smontaggio del ponteggio.
Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  dispositivi di protezione individuale (caschi).
	I non addetti al montaggio devono tenersi a distanza di sicurezza.

Indossare i dispositivi di protezione individuale.	
Spostamento dei materiali.	Movimentazione manuale dei 
carichi.
	Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione dei carichi siano rispettate. 
	Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. 
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
	
Avvertenze

	L’allestimento della struttura da realizzarsi come supporto degli elementi assemblati deve essere particolarmente robusta e calcolata da ingegnere o architetto abilitato all’esercizio della professione.