Esecuzione: Prefabbricati – Montaggio di strutture in ferro verticali	
Cantiere: 	
Attività e
mezzi in uso	Possibili rischi connessi	Misure di sicurezza
a carico dell’impresa	Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori	
Gru a torre.

Sollevamento dei manufatti.	Caduta di materiale dall’alto.	Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi che devono avere impressa la portata massima.
Impartire disposizioni operative per l’imbracatura.
Assicurarsi preventivamente della stabilità degli elementi residui durante la movimentazione.
Segnalare o segregare l’area interessata.
Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  dispositivi di protezione individuale (guanti, elmetto, scarpe di sicurezza) con le relative istruzioni per l’uso.	Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire l’accidentale sganciamento del carico.
Seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute a fare uso dei DPI forniti.
Non stare mai sotto o in prossimità dei carichi sospesi.	
	Ribaltamento.	Verificare frequentemente l’efficienza dei dispositivi limitatori di carico.	Le manovre devono essere eseguite cercando di ridurre al minimo l’oscillazione del carico. Lavorare sempre con carichi di valore inferiore alla portata massima riportata sul braccio della gru.	
Autogru
(in alternativa alla gru a torre).

Sollevamento degli elementi.	Investimento.	Organizzare adeguati percorsi pedonali e di circolazione con relativa segnaletica. Interdire la zona di operazione.
	Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	
	Ribaltamento.	Verificare che, prima del sollevamento del carico, il mezzo abbia completamente esteso gli stabilizzatori.	Le manovre devono essere eseguite cercando di ridurre al minimo l’oscillazione del carico. Lavorare sempre con carichi di valore inferiore alla portata massima riportata sulla tabella dell’apparecchio.	
Collocazione degli elementi nelle sedi
predisposte.	Urto, 
investimento, 
schiacciamento.	Predisporre procedure di lavoro che prevedano la guida dell’elemento in sospensione mediante funi o aste e, nella fase finale, direttamente con le mani solo quando l’elemento stesso è sulla verticale di posa a minima distanza. Dette procedure devono essere illustrate chiaramente agli addetti. 
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
	Seguire scrupolosamente le procedure spiegate dal responsabile.
Non tenere mai le mani, neppure per brevi periodi, al di sotto dell’ele-mento in fase di posa.
Per la centratura dei fori non usare mai le dita.
Fare uso dei dispositivi di protezione individuale forniti.
	
Scale a mano.

Lavori in 
posizione 
sopraelevata, sganciamento degli elementi sollevati.	Caduta di 
persone dall’alto.	Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri d’altezza. Verificare l’efficienza del dispositivo che impedisce l’apertura della scala oltre il limite di sicurezza.	Posizionare le scale in modo sicuro su base stabile e piana.
Le scale doppie devono sempre essere usate completamente aperte.
Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei vincoli.
	
	Caduta degli 
elementi. 	Prevedere il distacco dell’attrezzatura di imbracatura dal gancio del mezzo di movimentazione solo quando la stabilità dell’elemento è assicurata.	Non distaccare l’imbracatura dal gancio prima di aver fissato saldamente l’elemento.

Lavori 
in posizione 
sopraelevata, sganciamento degli elementi 
sollevati.	Schiacciamento.

Urti e colpi.	Impartire precise istruzioni per chi sorregge e guida gli elementi da movimentare, verificando l’applicazione durante le operazioni, come indicato per la gru a torre.
Interdire la zona d’operazione.
Verificare l’idoneità dei ganci che devono avere impressa la portata massima.
Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche).	Le operazioni di sollevamento devono avvenire sempre tenendo presente le condizioni atmosferiche (vento).
Effettuare una corretta e idonea imbracatura del materiale da sollevare. Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire l’accidentale sganciamento del carico.	
Posizionamento degli elementi.
	Movimentazione manuale dei 
carichi.	Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far usare attrezzature meccaniche Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, impartire agli addetti le istruzioni.	La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone, al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	
	Schiacciamento.	Nelle fasi transitorie di posizionamento dei prefabbricati, impiegare i contrasti in modo tale che sia assicurata la stabilità al ribaltamento.	I contrasti devono essere correttamente posti e controllati con frequenza.	
	Caduta di 
persone dall’alto.	Predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapetti) nelle parti della struttura prospiciente il vuoto.	Mantenere efficienti le opere provvisionali impiegate, controllando nel tempo lo stato di conservazione.	
Saldatrice 
elettrica.	Elettrico. 	L’alimentazione deve essere fornita tramite regolare quadro elettrico collegato a terra.
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti alla posa mobile.	Verificare l’integrità della pinza porta elettrodo.
Posizionare i cavi in modo che non siano oggetto di azioni meccaniche e non costituiscano intralcio. 	
	Radiazioni. 	Fornire adatti dispositivi di protezione individuale (schermi ed occhiali) con le istruzioni per l’uso.	Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
	Proiezione di 
materiale 
incandescente. 	Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  dispositivi di protezione individuale (guanti, scarpe, schermi) e adeguati indumenti protettivi.	Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
Smerigliatrice, flessibile.	Contatto con 
organi 
in movimento. 	Verificare che gli utensili siano dotati della protezione del disco e di comando ad uomo presente.
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.	Per la levigatura non usare mai il disco da taglio.

Non indossare abiti svolazzanti e non rimuovere le protezioni.	
	Proiezione di schegge.
Elettrico.
Rumore.	Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  dispositivi di protezione individuale con le istruzioni per l’uso.
	Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
Attrezzi d’uso comune: 
martello,
tenaglie.

	Contatti con le attrezzature.	Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche). 	Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
Usare i dispositivi di protezione individuale.