Esecuzione: Prefabbricati – Montaggio di strutture in ferro orizzontali	
Cantiere: 	
Attività e
mezzi in uso	Possibili rischi connessi	Misure di sicurezza
a carico dell’impresa	Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori	
Gru.

Sollevamento degli elementi.	Caduta di materiale dall’alto.	Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi che devono avere impressa la portata massima.
Impartire istruzioni operative per l’imbracatura con particolare riguardo ai punti d’attacco.
Assicurarsi preventivamente della stabilità degli elementi residui nel corso della movimentazione.
Segnalare o segregare l’area interessata.
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.	Seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute e fare uso dei dispositivi di protezione individuale forniti.
Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire l’accidentale sganciamento del carico.
Non permanere sotto o in vicinanza dei carichi sospesi.	

	Ribaltamento.	Verificare frequentemente l’efficienza dei dispositivi limitatori di carico.	Le manovre devono sempre essere eseguite cercando di ridurre al minimo l’oscillazione del carico.
Lavorare sempre con carichi di valore inferiore alla portata massima dell’apparecchio di sollevamento.	
Autogru 
(alternativa 
all’uso della gru).
Manovre e
sollevamento degli elementi.	Investimento.	Organizzare adeguati percorsi. 
Interdire la zona d’operazione.

Per quanto concerne l’imbracatura vale quanto sopra.	Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

	Ribaltamento.	Verificare che, prima del sollevamento del carico, il mezzo abbia completamente esteso gli stabilizzatori.	Le manovre devono sempre essere eseguite cercando di ridurre al minimo l’oscillazione del carico.
Lavorare sempre con carichi di valore inferiore alla portata massima dell’apparecchio di sollevamento.	
Movimentazione e posizionamento degli elementi.

	Schiacciamento.
Urti e colpi.

	Impartire precise istruzioni per chi sorregge e guida gli elementi da movimentare, verificando l’applicazione durante le operazioni.
Nelle operazioni di sollevamento e posizionamento impartire chiare e dettagliate spiegazioni sui sistemi di sgancio dell’elemento sollevato (ad esempio utilizzare le apposite aste, usare le scale a mano dotate di ganci e indossare la cintura di sicurezza).
Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  dispositivi di protezione individuale (casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, cinture di sicurezza) ed informazioni sul loro utilizzo.
Indicare i punti d’attacco delle funi di trattenuta delle cinture di sicurezza.
Interdire la zona d’operazione.

Verificare l’idoneità dei ganci che devono avere impressa la portata massima.
Nelle fasi transitorie di posizionamento delle strutture, impiegare i contrasti in modo tale che sia assicurata la stabilità.
Interdire le zone d’operazione.	Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare.
Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire l’accidentale sganciamento del carico.
Nella guida dell’elemento in sospensione usare sistemi che consentano di operare a distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.).
Per staccare l’elemento dai ganci di sollevamento procedere attenendosi scrupolosamente alle disposizioni ricevute.

Non staccare l’elemento dai ganci di sollevamento sino a che non ne sia garantita la stabilità.
I contrasti devono essere correttamente posti e controllati periodicamente.
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.
Vincolare saldamente le funi di trattenuta delle cinture di sicurezza solo nei punti che sono stati indicati.	
Movimentazione e posizionamento degli elementi.
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso.
	All’occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.	
Guida dei carichi e spostamenti.	Movimentazione manuale dei 
carichi.
	Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione dei carichi siano rispettate. 
	La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
	
Saldatrice 
elettrica.	Elettrico. 	L’alimentazione deve essere fornita tramite regolare quadro elettrico collegato a terra.
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti alla posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.	Verificare l’integrità della pinza porta elettrodo.
Posizionare i cavi in modo che non siano oggetto di azioni meccaniche e non costituiscano intralcio alla movimentazione.
	
	Radiazioni. 	Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
	Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
	Proiezione di 
materiale 
incandescente.	Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (guanti, scarpe, schermi).
	Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
Smerigliatrice, flessibile.	Contatto con 
organi 
in movimento. 	Verificare che gli utensili siano dotati della protezione del disco e di comando ad uomo presente.	Non indossare abiti svolazzanti e non rimuovere le protezioni.
Per la levigatura non usare mai il disco da taglio.
	
	Proiezione di schegge. 
Elettrico.
Rumore.
	Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
	Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
Attrezzi d’uso comune:
martello, tenaglie, chiavi.

	Contatti con le attrezzature. 	Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
	Usare i dispositivi di protezione individuale.
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.