Esecuzione: Prefabbricati – Posa in opera di carpenteria metallica	
Cantiere: 	
Attività e
mezzi in uso	Possibili rischi connessi	Misure di sicurezza
a carico dell’impresa	Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori	
Gru a torre.

Sollevamento dei materiali.	Caduta di materiale dall’alto.	Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi che devono avere impressa la portata massima.
Impartire disposizioni operative per l’imbracatura.
Segnalare o segregare l’area interessata.
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

	Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire l’accidentale sganciamento del carico.
Seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute a fare uso dei dispositivi di protezione individuale forniti.
Non permanere sotto o in prossimità dei carichi sospesi.	
	Ribaltamento.	Verificare frequentemente l’efficienza dei dispositivi limitatori di carico.	Le manovre devono essere eseguite cercando di ridurre al minimo l’oscillazione del carico. Lavorare sempre con carichi di valore inferiore alla portata massima riportata sul braccio della gru.

Lavori in posizione sopraelevata, sganciamento degli elementi sollevati.
Scale a mano.	Cadute di 
persone dall’alto.	Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli.
Verificare l’efficienza del dispositivo che impedisce l’apertura della scala doppia oltre il limite di sicurezza.	Posizionare le scale in modo sicuro su base stabile e piana.
Le scale doppie devono sempre essere usate completamente aperte.
Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei vincoli.

	Caduta degli 
elementi. 	Prevedere il distacco dell’attrezzatura di imbracatura dal gancio del mezzo di movimentazione solo quando la stabilità dell’elemento è assicurata.
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
	Seguire le istruzioni ricevute.

Posizionamento ed assemblaggio degli elementi.
	Movimentazione manuale dei 
carichi.	Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione dei carichi siano rispettate. 
	La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone, al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
	
	Schiacciamento.	Nelle fasi transitorie di posizionamento dei prefabbricati, impiegare i contrasti in modo tale che sia assicurata la stabilità al ribaltamento.
Interdire le zone d’operazione. 
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

	I contrasti devono essere correttamente posti e controllati con frequenza.	

Posizionamento ed assemblaggio degli elementi.
	Caduta di 
persone dall’alto.	Predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapetti) nelle parti della struttura prospiciente il vuoto.

	Mantenere efficienti le opere provvisionali impiegate, controllando nel tempo lo stato di conservazione.	
Saldatrice 
elettrica.	Elettrico. 	L’alimentazione deve essere fornita tramite regolare quadro elettrico collegato a terra.
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti alla posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.

	Verificare l’integrità della pinza porta elettrodo.
Posizionare i cavi in modo che non siano oggetto di azioni meccaniche e non costituiscano intralcio alla movimentazione.
Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati nei cavi.  	
	Radiazioni. 	Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  dispositivi di protezione individuale (schermi ed occhiali).  
	Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
	Proiezione di materiale incandescente. 	Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  dispositivi di protezione individuale (guanti, scarpe, schermi) ed adeguati indumenti protettivi. 
	Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
Smerigliatrice, flessibile.	Contatto con 
organi 
in movimento. 	Verificare che gli utensili siano dotati della protezione del disco e di comando ad uomo presente.	Non indossare abiti svolazzanti e non rimuovere le protezioni.
Per la levigatura non usare mai il disco da taglio.
	
	Proiezione di schegge. 
Elettrico. 
Rumore. 

	Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
	Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
Attrezzi d’uso comune: 
martello, 
tenaglie, 
cacciaviti, chiavi.	Contatti con le attrezzature.	Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
	Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.