Esecuzione: Prefabbricati – Posa in opera di tralicci per sostegno lucernari 	
Cantiere 	
Attività e
mezzi in uso	Possibili rischi connessi	Misure di sicurezza
a carico dell’impresa	Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori	
Autogru.

Sollevamento dei manufatti.	Caduta di materiale dall’alto.	Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi che devono avere impressa la portata massima.
Impartire disposizioni operative per l’imbracatura.
Segnalare o segregare l’area interessata.
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

	Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire l’accidentale sganciamento del carico.
Seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute a fare uso dei dispositivi di protezione individuale forniti.
Non permanere sotto o in prossimità dei carichi sospesi.
	
	Investimento.	Organizzare adeguati percorsi pedonali e di circolazione con relativa segnaletica. Interdire la zona di operazione.
	Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

	Ribaltamento.	Verificare che, prima del sollevamento del carico, il mezzo abbia completamente esteso gli stabilizzatori.	Le manovre devono essere eseguite cercando di ridurre al minimo l’oscillazione del carico. Lavorare sempre con carichi di valore inferiore alla portata massima riportata sulla tabella dell’apparecchio.

Collocazione 
degli elementi nelle sedi 
predisposte.	Urto, 
investimento, 
schiacciamento.	Predisporre procedure di lavoro che prevedano la guida dell’elemento in sospensione mediante funi o aste e nella fase finale direttamente con le mani solo quando l’elemento stesso è sulla verticale di posa a minima distanza. Dette procedure devono essere illustrate chiaramente agli addetti. 
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

	Seguire scrupolosamente le procedure spiegate dal responsabile.
Non tenere mai le mani, neppure per brevi periodi, al di sotto dell’ele-mento in fase di posa.
Per la centratura dei fori non usare mai le dita.

Fare uso dei dispositivi di protezione individuale forniti.
	
Scale a mano.

Lavori in posizione sopraelevata, sganciamento degli elementi sollevati.	Caduta di 
persone dall’alto.	Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri d’altezza. Verificare l’efficienza del dispositivo che impedisce l’apertura della scala oltre il limite di sicurezza.	Posizionare le scale in modo sicuro su base stabile e piana.
Le scale doppie devono sempre essere usate completamente aperte.
Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei vincoli.

	
	Caduta degli 
elementi. 	Prevedere il distacco dell’attrezzatura di imbracatura dal gancio del mezzo di movimentazione solo quando la stabilità dell’elemento è assicurata.
	Non distaccare l’imbracatura dal gancio prima di aver fissato saldamente l’elemento.
	
Lavori in posizione sopraelevata, sganciamento degli elementi sollevati.	Schiacciamento.

Urti e colpi.
	Impartire precise istruzioni per chi sorregge e guida gli elementi da movimentare, verificando l’applicazione durante le operazioni, come indicato per la gru a torre.
Interdire la zona d’operazione.
Verificare l’idoneità dei ganci che devono avere impressa la portata massima.
Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche).

	Le operazioni di sollevamento devono avvenire sempre tenendo presente le condizioni atmosferiche (vento).
Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare. Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire l’accidentale sganciamento del carico.
Usare i dispositivi di protezione individuale.	
Posizionamento degli elementi.
	Movimentazione manuale dei 
carichi.	Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione dei carichi siano rispettate. 
	La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone, al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
	
	Schiacciamento.	Nelle fasi transitorie di posizionamento dei prefabbricati, impiegare i contrasti in modo tale che sia assicurata la stabilità al ribaltamento.
Interdire le zone d’operazione. 
	I contrasti devono essere correttamente posti e controllati con frequenza.	
	Caduta di 
persone dall’alto.	Verificare l’adeguatezza delle opere provvisionali (ponteggi, parapetti) nelle parti della struttura prospiciente il vuoto.
	Mantenere efficienti le opere provvisionali impiegate, controllando nel tempo lo stato di conservazione.	
Attrezzi d’uso comune: 
martello, 
tenaglie.

	Contatti con le attrezzature.	Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche). 	Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
Usare i dispositivi di protezione individuale.