Esecuzione: Prefabbricati – Posa di travi a L in c.a.p.	
Cantiere	
Attività e
mezzi in uso	Possibili rischi connessi	Misure di sicurezza
a carico dell’impresa	Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori	
Autogru.

Manovre e
sollevamento del manufatto.	Investimento.	Autorizzare l’uso del mezzo solo a personale competente.
Organizzare adeguati percorsi.
Interdire la zona d’operazione.	Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
	
	Ribaltamento.	Verificare che, prima del sollevamento del carico, il mezzo abbia completamente esteso gli stabilizzatori.
	Le manovre devono sempre essere eseguite cercando di ridurre al minimo l’oscillazione del carico.
	
Scale a mano.

Impalcati.

Lavori in 
posizione 
sopraelevata.
	Caduta di 
persone dall’alto.	Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli.
Verificare le condizioni dei ponteggi e far effettuare una loro costante manutenzione.
	Posizionare le scale in modo sicuro su base stabile e piana.
Non rimuovere le opere protettive.	
Sollevamento e posizionamento del manufatto.
	Schiacciamento.
Urti e colpi.
	Nelle operazioni di sollevamento e posizionamento impartire chiare e dettagliate spiegazioni sui sistemi di sgancio dell’elemento sollevato. 
Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  dispositivi di protezione individuale (casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, cinture di sicurezza) ed informazioni sul loro utilizzo.
Indicare i punti d’attacco delle funi di trattenuta delle cinture di sicurezza.
Interdire la zona d’operazione.
Verificare l’idoneità dei ganci che devono avere impressa la portata massima.

	Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare.
Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire l’accidentale sganciamento del carico.
Nella guida dell’elemento in sospensione usare sistemi che consentano di operare a distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.).

	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso.	All’occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.	
Illuminazione.	Illuminazione
insufficiente.	Per l’esecuzione delle operazioni in orario notturno deve essere predisposta adeguata illuminazione delle zone di lavoro, disponendo i corpi illuminanti in modo che sia assicurata la maggiore uniformità possibile del livello di illuminamento.	Avvertire il responsabile qualora il livello di illuminamento fosse insufficiente.